**Какие модели стиральных машин поддерживают возможность снять крышку для встраивания под столешницу?**

В настоящее время установка в мебель (под столешницу) предусмотрена для стиральных машин СМА 70С107-ХХХ, СМА 70С127-ХХ, СМА 70С147-ХХ.

Верхнюю крышку в стиральных машинах АТLАNТ снимать запрещено. Снятие верхней крышки является изменением конструкции.

Во вложении высылаем информацию по встраиванию стиральной машины, где указаны габаритные размеры.

Согласно руководству по эксплуатации монтажные работы по установке стиральной машины в мебель производятся квалифицированным специалистом сервисного центра за дополнительную плату, в стоимость входит комплект монтажных частей необходимых для установки стиральной машины в мебель.

**Где производится бытовая техника АТЛАНТ?**

Все модели холодильников, морозильников и стиральных машин, в том числе и комплектующие и компрессоры ATLANT производятся в Республике Беларусь, поэтому вся бытовая техника, которая реализуется в Республике Беларусь и других странах, имеет высокое качество.

**Бак разборный или клееный?**

Во всех стиральных машинах АТLАNТ баки изготовлены из специального полипропилена с повышенными прочностными свойствами. По конструкции баки разборные.

**Из какого материала выполнены барабаны?**

Барабаны выполнены из нержавеющей стали.

**Подскажите у Вас есть в линейке сушильный машины или стиральные машинки с функцией сушки белья?**

В настоящее время наша компания не производит сушильные машины и стиральные машины с функцией сушки белья.

**Не могу зарегистрировать на сайте стиральную машину/холодильник**

Рекомендуем Вам повторно зарегистрироваться на нашем российском поддомене - <https://atlant-minsk.ru/>.

Также сообщаем, что для получения гарантии регистрация не нужна. Подтверждением гарантии является гарантийный талон.

Если возникнут сложности при регистрации – обращайтесь, постараемся помочь.

как можно приобрести дополнительные аксессуары для холодильника

**Где приобрести полку/барьер/монтажный набор и тд?**

Приобрести комплектующие можно в сервисных центрах. Контакты сервисных центров указаны по ссылке - <https://atlant.by/support/services/minsk/prodazha-komplektuyushchikh-s>

**чем отличаются морозильные шкафы 7606-100 и 7606-102?**

Морозильники М-7606-100-N и М-7606-102 не имеют отличий, морозильники различаются только по наличию комплекта запасных частей для монтажа, при сборке в комбинацию Side-by-Side.

Морозильники также различаются по стороне открытия двери.

В морозильнике М-7606-100-N дверь имеет правостороннюю направленность открытия двери, а морозильник М-7606-102-N – левостороннюю.

**Не могу найти и купить "Комбинация SIDE-BY-SIDE ATLANT X-1602+M-7606-N", нашел по отдельности Холодильник Atlant Х 1602 и Морозильник Atlant M 7606-N. Вопрос: получится ли мне собрать их в пару SIDE-BY-SIDE?**

# Комбинация Side-by-Side собирается из двух изделий ATLANT - холодильника без морозильной камеры Х-1602и морозильника с системой No Frost M-7606-N. Вы можете купить отдельно морозильник и холодильник, и самостоятельно произвести сборку комбинации, либо обратившись к специалистам из сервисного центра. Вместе с морозильником М-7606-N поставляется комплект монтажных частей и инструкция по монтажу.

Видеоинструкцию по монтажу холодильника ATLANT Х-1602 и морозильника М-7606-N в комбинацию Side-by-Side Вы сможете увидеть на нашем Youtube канале перейдя по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=GEoGz0BeGOg&list=PLG5Ls9eqs0RdeM3rSWP03NAuIux5jRhuJ&index=6&t=0s>.

**я планирую купить именно морозильную камеру. продавец в магазине сказал что в технической документации написано что климатический класс работы от +10 хотя на самом морозильнике имеется наклейка -15 . чему верить?**

Все морозильники АТLАNТ сохраняют работоспособность при температуре в помещении до минус 15 ℃.

Технология «Extreme Protect» - это новая особенность от компании ATLANT, которая появилась в морозильниках с 2021 года, позволяет технике нормально функционировать в неотапливаемых помещениях и при отрицательных температурах до -15 °C.

Для обеспечения оптимальной температуры хранения замороженных продуктов (минус 18 °С и ниже) в морозильнике необходимо установить самую низкую температуру.

При повышении температуры окружающей среды до значений климатического класса прибора необходимо снова провести регулировку температуры во избежание возникновения неисправности.

**Подскажите, чьи используются компрессоры? собственного производства или чужого и если чужого, то где они производятся?**

На холодильники и морозильники АТLАNТ устанавливают компрессоры белорусского производства.

Компрессоры белорусского производства выпускаются на Барановичском станкостроительном заводе, который расположен в 150 километрах от Минска. Это предприятие — филиал закрытого акционерного общества «АТЛАНТ».

**Подскажите, пожалуйста, модели холодильников или морозильников, которые можно установить на лоджии**

Зимовать может любой холодильник/морозильник АТLАNТ, а эксплуатироваться должен при определенном климатическом классе.

Климатический класс обозначает приемлемый для работы холодильника диапазон температур окружающей среды.

Все модели холодильников/морозильников АТLАNТ имеют климатические классы: SN, N, ST, T.

Морозильники должны эксплуатироваться в диапазоне температур окружающей среды, которые соответствует климатическим классам, ниже мы представили данные классы:

N - нормальный климатический класс: морозильник этого климатического класса предназначен для работы при температуре окружающей среды от +16°С до +32°С;

SN - субнормальный климатический класс: морозильник этого климатического класса предназначен для работы при температуре окружающей среды от +10°С до +32°С;

ST - субтропический климатический класс: морозильник этого климатического класса предназначен для работы при температуре окружающей среды от +18 °С до +38°С;

T - тропический: морозильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от +18°С до +43°С.

Если есть вероятность, что температура воздуха в помещении может опуститься ниже минимального значения, указанного в климатическом классе, то лучше выбрать другое место для холодильника/морозильника.

Это означает, что нельзя эксплуатировать холодильник/морозильник в неотапливаемом помещении зимой. Несоблюдение данного правила может привести к нарушению работы устройства и снижению срока службы.

**Ищу холодильник для установки в не отапливаемом помещении . ни кто не может убедительно ответить на вопрос какой ваш холодильник можно устанавливать в не отапливаемом помещении**

Эксплуатировать холодильники АТLАNТ в неотапливаемом помещении запрещено.